**Antena samochodowa na szybę - jak ją podłączyć, aby poprawnie działała**

**<strong>Antena samochodowa na szybę</strong> to najprostsza propozycja zamontowania anteny do radia. Wyposażona we wszelkie podzespoły, które pozwolą połączyć ją z radioodbiornikiem, pozwoli na słuchanie radia w samochodzie.**

**Antena samochodowa na szybę - prosta w montażu, skuteczna w działaniu**

**Antena samochodowa na szybę** DAB SMB pozwoli w prosty sposób uruchomić radio samochodowe, ciesząc się dobrą jakością dźwięku. Jest prosta w instalacji, ponieważ wystarczy ją przykleić do szyby i podłączyć do radia. To uniwersalne rozwiązanie, które będzie współdziałało z większością dostępnych na rynku radioodbiorników samochodowych. Oferowany produkt jest nowy, wciąż znajduje się w opakowaniu fabrycznym.

**Antena samochodowa na szybę - skład zestawu instalacyjnego**

*Antena samochodowa na szybę* działa z odtwarzaczami wyposażonymi w tuner DAB lub DAB+, które posiada wejście typu SMB. Antena została zaopatrzona we wbudowany wzmacniacz, który zasilany jest poprzez kabel antenowy, o ile model radia na to pozwala, albo z instalacji elektrycznej o napięciu 12V. Dołączone do radia kable (antenowy oraz zasilający) mają długość 3,5 metra każdy.

**Poprawny montaż anteny samochodowej**

Poprawnie zamontowana [antena samochodowa na szybę](https://centrumaudio.pl/anteny-dab/10010-antena-samochodowa-naklejana-na-szybe-aktywna-smb-dab.html) powinna znajdować się przynajmniej 15 centymetrów poniżej górnej krawędzi szyby, a także przynajmniej dwa centymetry od bocznego słupka samochodu. W rejonach, gdzie mamy do czynienia ze słabszym sygnałem, potrzebne może okazać się dodatkowe masowanie.

